**CRT电视电脑及屏椎分离生产线改造招标书**

**一、投标邀请**

鑫广绿环再生资源股份有限公司现对CRT电视电脑及屏椎分离生产线改造招标，特邀请贵公司参加投标。

**1、项目简介：**

1.1 项目内容：CRT电视电脑及屏椎分离生产线改造

1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区

1.3项目明细：（详见附件一开标一览表,附件二生产线布局图及附件三电视拆解线及CRT切割线改造的技术要求）

**2、投标人资质要求：**

2.1符合国家和地方的相关要求和规定

2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售及安装标的物的资质。

**3、发标与投标信息：**

3.1 发标时间：2021年1月13日（周一）。

3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。

3.3 返标截止时间：2021年1月18日12：00。

3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com

3.5 招标联系人： 钟经理（手机18663875734）。

3.6技术答疑部门：崔经理（电话18563816006）

3.7 开标时间：2020年1月18日14：00

3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。

**二、投标须知**

**1、适用范围：**CRT电视电脑及屏椎分离生产线改造

**2、名称定义：**

2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。

2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。

2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。

**3、 投标文件及组成：**

3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。

3.2开标一览表（见附件一）。

**4、投标文件：**

4.1投标文件一式1份。

4.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。

4.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。

4.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。

4.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。

4.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。

4.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。

**5、报价要求：**

5.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。

5.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。

5.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。

5.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。

**6、时间要求**

中标人依据要求交货并完成验收，周期自合同签订后35天完成。逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。

**7、验收要求**

满足现场检验及使用要求。

**8、付款方式**：合同签订后5日内支付首付款，为总价款50%，（其中总价款的20%为合同定金），设备到货验收后支付50%，其中50%的款项为银行电子承兑汇票。

**9、合同签订**

9.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。

9.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。

附件一：

**开标一览表**

**项目名称：** CRT电视电脑及屏椎分离生产线改造

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | | | | |
| 质量标准 |  | | | | |
| 总报价 | 万元（人民币） | | | | |
| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 其它要求 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计总金额：** | | | | | |
| 完成周期 | 35天（到2021年2月28日） | | | | |
| 付款方式：合同签订后5日内支付50%，设备到货验收后支付50%，其中50%的款项为银行电子承兑汇票。 | | | | | |

**备注：1.本页必须加盖公章**

2、此报价包含13%增值税发票和运费及安装调试费用。

**附件二**：

电视拆解线及CRT切割线改造技术要求

1. 严格按照图纸设计方案要求施工。
2. 自合同签订之日起，工期要在35天之内完成并正常生产。
3. 滚筒壁厚不小于2MM,链轮厚度及链条不小于10MM.
4. 需要免费提供前期的易损件（链轮及链条）不少于20套。
5. 所有输送带要求有变频控制系统，输送速度不得低于30米/分钟。
6. 输送带部分位置挡边起来的高度不低于10CM。
7. 改造完成后，要求原料及拆解产物上下料顺畅，所有转弯及下料位置设计合理。
8. 要求工作台不得少于为23个，制作要求为1.2米\*1米并要求铺设厚度不少于1CM的胶皮，并要在上端预留除尘接口。每个拆解工作台要有工位标识。
9. 拆解工作台的吸尘口参考液晶拆解线的吸尘口，并空洞要比现有至少多3排。
10. 每个工位要加装工具箱，并加装LED照明明灯（带护罩）
11. 设备要求喷漆(奶黄漆）。
12. 每个工位要预留至少3个气管接头（要求母头方便更换）。
13. 输送机壳及拆解产物的输送带（PVC）厚度不少于5mm.
14. 要求将生产线动力电及照明电按照规范电路施工要求接到位，保证生产线正常运行。
15. CRT切割线要加装屏锥分离匹配的负压板房并将原吸尘及操作工位位置破损地方给予修复。
16. 要根据改造完成后的屏锥分离工位设置吸尘器接入口。