**关于《热成像防火检测系统》项目招标书**

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关的法律法规，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，鑫广绿环再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”）就《热成像防火检测系统》项目进行公开招标。

**一、 投标单位资质要求**

1.1投标单位需有随时提供技术咨询的能力、有类似危废行业工程项目施工经验。

1.2投标单位具备合法营业执照、相应承包资质及人员相关资质。

1.3本公司不接受联合体参与投标。

**二、 本公司履行招标事项**

2.1标单制定：环安部根据本公司《热成像防火检测系统》的相关工作，依照实际情况制定本次开标事项。

2.2投标单位应根据项目安装内容（见附件一），对现场进行勘察出具材料清单及施工方案，根据施工方案、材料清单，进行报价。

2.3项目施工范围：A6（废酸仓库）A10（废铅酸蓄电池仓库）、B5（南侧危废库）。

2.4要求：A6、A10、B5仓库安装热成像检测系统，信号源分两路终端，三万吨中控室一路、消防中控一路，便于生产、应急队值班监管。

2.5此次热成像检测系统设备及辅材必须按照防爆标准设计，由于仓库储存物料的特殊性，热成像设备及辅材必须耐酸、耐碱、耐腐蚀。

2.6中标单位施工完毕向环安部、生产部提供设计说明、线路布置图、设备布局图等相关图纸及热成像系统说明书等材料。

2.7招标小组依所定资格条件对参与投标之单位进行审查，不符合条件者不得参与竞标。

2.9提供资料答疑：投标单位可联系以下人员解答技术及现场要求等信息。

答疑人联系方式：环安部：郭凌宇  17505456658，危废主管：郑经理：17305350345

2.10返标截止时间： 3 月 17日（星期三）13 时30 分，逾期不予受理。

2.11返标地点：烟台市开发区 开封路 8 号，鑫广绿环再生资源股份有限公司审计部 李经理收（0535-6977130）。

2.12 开标时间：投标文件以快递方式（亦可本人直接送达）寄本公司审计部，也可将投标文件扫描后发至我公司投标专用邮箱：[baojia@lvhuanchina.com](mailto:baojia@lvhuanchina.com)本次招标将于 3 月 17日（星期三 ） 13 时30 分开标。

 2.13 开标地点：烟台市 开发区 开封路 8 号，鑫广绿环再生资源股份有限公司

2.14 开标方式：内部开标。

**三、投标文件及组成（需加盖公章，以邮寄方式寄到公司或自行封好交至我公司）**3.1 营业执照、公司资质复印件等资料随标书一同邮寄；投标价格标清税率（不接受增值税普通发票）。

3.2 开标一览表（报价汇总表）（见附件一）。

**四、要求**

4.1按照国家有关法律、法规、标准，客观、公正地对项目进行分析及评估。

4.2投标单位应对本公司提供技术材料、数据妥善保管，本公司所提供的技术材料、数据和设计本公司的商业秘密乙方不得引用、发表和向第三者提供。本合同变更、解除或者终止，均不免除乙方应继续承担约定的保密义务。

4.3投资单位向本公司提供力所能及的其他咨询服务。

**五、填写投标标单**

5.1参与投标之单位按本公司标准单元格式填写标单，标单上应加盖投标单位的公章及代表人签字，所有投标价格必须用阿拉伯数字明确至小数后两位；（注：涂改处请在一旁签字确认，否则视为无效）

5.2投标价格的单价总计与合计金额不相符时，以价低者为准。

5.3投标标单中的报价应说明是否包增值税等相关费用；

**六、投标单位与本公司之共同约定条件**

6.1凡中标单位于合同期间不履行合同义务，任意停止或退出者，则一年以内不得再参与本公司相关业务。同时本公司有权依投标价格之顺序，洽请下一家投标单位来替补承接其相关业务。

6.2本次投标采用“暗封公开明标”之方式，并于开标后即刻排出各单项报价顺序位，其名次表作为替补之依据。

6.3 投标单位所投出的标单必须按不同项目分别标出单价，若全体参与投标的单位投标价格均高于或低于正常价时，本公司有权废标，并组织第二轮投标。

6.4各单项目原则上以投标最低单价及工程项目施工经验综合能力为中标基础。

6.5凡中标单位，须在收到本公司的中标通知书之日起五日内签订合同，如拒签合同，视为弃标，一年内不得再参与本公司任何业务。

6.6投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，标书无效。

6.7如中标单位在本公司发生事故，因此造成本公司及员工损失、伤害的，由中标单位承担全部赔偿责任。

6.8 凡投标之单位，均视为接受本招标书之各项要求，并作为合同之条款。

全文结束。

附件一：

**开标一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消防项目施工 | | 施工位置 | 技术手段 | 备注 |
| 1 | A6（废酸仓库） | |  |  |  |
| 2 | A10（废铅酸蓄电池仓库） | |  |  |  |
| 3 | B5（南侧危废库） | |  |  |  |
| 合计总价 | | |  | | |
| 付款方式 | | 电汇付款：正式合同签订后支付首付款百分之50%项目完成改造后，经过甲方相关人员验收后支付尾款百分之45%，验收之日起一年后支付5%质保金。其中，50%的货款以银行电子承兑方式支付。 | | | |

**注意事项：**

1）报价单要求加盖公司公章及投标单位授权代表签名。

2）快递邮寄：快递袋需密封，快递袋封口处需加盖公司公章。

3）保证现场施工质量，施工完成现场卫生清场。

4）施工做好安全防护，必须佩戴安全帽等相关防护用具。

5）服从甲方领导安排，遵守公司规章制度。

6）妥善保护好施工现场周围建筑物设备管线不受损坏。

7）做好成品保护，对已完设备管线的成品保护。

8）材料检验报告、合格证等相关资料需妥善保管，完工时整理交甲方归档。

9）施工完成后，需现场联动演示施工项，确保施工达到功能要求。

10）施工完成后，对施工项向甲方指定的相关人员进行培训。

11）若现场有不具备条件或交叉施工障碍，需向甲方上报。

12）施工完成图纸完整的交由甲方归档。

13）施工完毕后乙方人员应向甲方相关人员进行培训热成像检测系统使用及注意事项。

投标单位全称（盖章）：

投标单位授权代表签名：