**7-8吨泡沫消防车招标书**

**一、投标邀请**

鑫广绿环再生资源股份有限公司现对一台7-8吨泡沫消防车进行招标，特邀请贵公司参加投标。

**1、项目简介：**

1.1 项目内容：7-8吨泡沫消防车

1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区

1.3项目明细：（详见开标一览表）

**2、投标人资质要求：**

2.1符合国家和地方的相关要求和规定

2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售及安装标的物的资质。

**3、发标与投标信息：**

3.1 发标时间：2021年6月22日（周二）。

3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。

3.3 返标截止时间：2021年6月28日12：00。

3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com

3.5 招标联系人： 丛树义（手机17362132666）。

3.6 开标时间：2021年6月28日14：00

3.7 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。

**二、投标须知**

**1、适用范围：**

7-8吨泡沫消防车

**2、名称定义：**

2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。

2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。

2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。

**3、 投标文件及组成：**

3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。

3.2车辆具体要求（见附件一)。

3.3开标一览表（见附件二）。

**4、投标文件：**

4.1投标文件一式1份。

4.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。

4.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。

4.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。

4.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。

4.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。

4.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。

**5、报价要求：**

5.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。

5.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。

5.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。

5.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。

5.5技术标与商务标分开装订。

**6、时间要求**

中标人依据要求交货并完成验收，周期自合同签订后15天完成。逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。

**7、验收要求**

满足现场检验及使用要求。

**8、付款方式**：合同签订后5日内支付首付款，为总价款50%，（其中总价款的20%为合同定金），设备到货验收后支付50%，其中50%的款项为银行电子承兑汇票。

**9、合同签订**

9.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。

9.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。

**附件一**：**泡沫消防车技术要求**

1. **国家标准规范要求**

**整车消防性能符合GB7956-2014标准要求；液罐质量符合GA39.5的规定；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；底盘通过国家强制性产品认证；发动机排放符合GB17691-2018国Ⅵ第六阶段限值的规定要求；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测。**

1. **车辆通用要求**
2. **车辆必须在醒目位置标有生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等信息铭牌；**
3. **消防车上材质必须达到本体防腐要求，其中上装骨架应采用高强度防腐蚀骨架，器材箱底应采用大于4mm厚的光滑铝板，器材箱隔板应采用3mm厚光滑铝板。车辆上其它金属部件应采用防腐材料，并且必须提供防腐相关文件证明。脚踏及车顶上人操作部门应有防滑措施；**
4. **电器线路、电器接地装置，各类接口（包括油、水、电、气接口）必须符合国家标准，各类仪表需采用国际标准且必须齐全；**
5. **车辆适当位置采用不锈钢等金属耐腐蚀板材标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小；**
6. **应随车配备光盘及纸资培训资料，应列出整车和所配主要设备器材的操作、使用、说明和注意事项；**
7. **车辆功能配件（包括接口、各类防护盖罩、开关、扳手等）必须齐全，确保无需增加任何功能配件即可正常使用；**
8. **车辆应随车提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告、中国国家强制性产品认证证书；**
9. **车辆必须符合国家相关规定，能在消防车辆管理部门上牌、过户、年审；**
10. **车辆厂家应明确车辆质保期及车辆主体、附件的质保范围。**
11. **技术需求**
12. **消防车底盘应采用东风EQ1185DJ9CDF及以上承载强度的底盘；**
13. **整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，乘员室为四门双排，前排驾驶位（左置）和成员座1个，后排4个成员座，前后排无隔离，后排安装4个空气呼吸器背靠；空间应容纳6名应急队员而不局促；**
14. **泡沫液选用抗溶性低倍数泡沫液，应符合《泡沫灭火剂》（GB15308-2006）质量技术要求；**

**载液罐体应为优质不锈钢，内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆，与底盘采用弹性连接，载水6000kg，泡沫液量2000kg，装备中低压消防泵，额定流量不小于45L/S，车顶安装车载泡沫和水两用消防炮。**

 附件二：

**开标一览表**

**项目名称：7-8吨**泡沫消防车

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | | | | |
| 质量标准 |  | | | | |
| 总报价 | 万元（人民币） | | | | |
| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 其它要求 | 总价 |
| 7吨泡沫消防车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8吨泡沫消防车 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计总金额：** | | | | | |
| 送货周期 | 15天 | | | | |
| 付款方式：合同签订后5日内支付50%，设备到货验收后支付50%，其中50%的款项为银行电子承兑汇票。 | | | | | |

**备注：1.本页必须加盖公章**

2、此报价包含13%增值税发票和运费及安装调试费用。

3.厂家请在标书内配上相关型号的产品说明书以备查询，其它尺寸等参数为标准的即可。