**多媒体介质销毁机**

**一、投标邀请**

鑫广绿环再生资源股份有限公司现对进行年度招标，特邀请贵公司参加投标。

**1、项目简介：**

1.1 项目内容：多媒体介质销毁机招标

1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号(鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区)

1.3项目明细：（详见开标一览表）

**2、投标人资质要求：**

2.1符合国家和地方的相关要求和规定

2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售标的物的资质。

2.3 投标人须至少有合作3家以上的业绩。

2.4 能够提供产品出厂合格证书或产品质检报告。

2.5 相关产品属于涉密载体，需要具备涉密载体信息安全体系认证

**3、发标与投标信息：**

3.1 发标时间：2023年9月19日 (周二)

3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。

3.3 返标截止时间：2022年9月27日12：00

3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com

3.5 招标联系人：丛 （17362132666）

3.6技术答疑部门：崔经理（18563816006）

3.7 开标时间：2023年9月27日 13:30

3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。

3.9 开标方式:内部开标

**二、投标须知**

**1、适用范围：**

本招标文件仅适用与本次投标所叙多媒体介质销毁机

**2、名称定义：**

2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。

2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。

2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。

**3、 投标文件及组成：**

3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。

3.2开标一览表（见附件一）。

**4、投标文件：**

4.1投标文件一式1份。

4.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。

4.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。

4.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。

4.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。

4.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。

4.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。

**5、报价要求：**

5.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。

5.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。

5.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。

5.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。

**6、到货要求**

6.1 中标人依据要求按时按量交货，自接到订单通知后15天逾期造成招标人的相应损失须由中标人承担。

6.2 中标人按照招标人的要求将货物运抵招标人指定位置，招标人仅提供必要人员及叉车等内部可提供的协助，如需吊装等设备需中标人提前联系并承担费用。

**7、验收要求**

根据招标人的验收标准：符合公司的质量标准，满足生产的使用要求。

**付款方式**

签订合同支付50%，制作完成验收合格后支付45%（其中70%以上的款项以银行电子承兑汇票形式支付（含集团财务公司承兑汇票）），剩余5%为质保金验收之日起一年后支付

**9、合同签订**

9.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。

9.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。

**10、具体参数**

**1、外观颜色：机箱白（驼皱）**

**2、供电要求：220v/50hz。**

**3、销毁介质：磁硬盘、固态硬盘、光盘、磁卡、存储芯片、U盘、感光辊等**

**4、设备体积（不大于）：700\*850\*1400MM**

**5、销毁效果：硬盘整体粉碎颗粒≤40MM，消磁场强≥1万GS。**

**6、销毁速度：大于100块/小时（硬盘）**

**7、工作噪音：不大于70db.**

**8、资质证书：保密磁介质一级消磁，保密二级粉碎。**

**9、可以粉碎IPAD。**

**10、消磁时间不大于40秒/次。**

 附件一：

**开标一览表**

**项目名称：**多媒体介质销毁机

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | | | | | | |
| 质量标准 |  | | | | | | |
| 品名 | 型号规格 | 单位 |  |  |  |  | 预算控制价格 |
| 多媒体介质销毁机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：相关产品属于涉密载体，需要具备涉密载体信息安全体系认证 | | | | | | | |
| 送货周期 | 收到收付款后15天 | | | | | | |
| 付款方式：以银行电子承兑汇票为主（含集团财务公司的汇票） | | | | | | | |

**备注：**

**1、本页必须加盖公章**

**2、此报价包含13%或3%增值税发票和运费**

**3、随标书附带相关的业绩资料。**