**活性炭年度招标**

**一、投标邀请**

鑫广绿环再生资源股份有限公司现对公司生产所需的活性炭进行年度招标，特邀请贵公司参加投标。

**1、项目简介：**

1.1 项目内容：活性炭年度招标

1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号(鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区)

1.3项目明细：（详见开标一览表）

**2、投标人资质要求：**

2.1符合国家和地方的相关要求和规定

2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售标的物的资质。

2.3 投标人须为厂家且拥有独立的实验室具备产品的各项检测能力，至少有合作5家以上供货单位的业绩。

2.4 提供产品出厂合格证书及产品检测报告。

**3、发标与投标信息：**

3.1 发标时间：2022年1月17日（周一）。

3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。

3.3 返标截止时间：2022年1月21日12：00。

3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com

3.5 招标联系人： 钟经理（手机18663875734）。

3.6技术答疑部门：于经理（电话13583522631）/李主管（电话15064583113）/郑主管 （17305350345）

3.7 开标时间：2022年1月21日13：30

3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。

3.9 开标方式:内部开标

**二、投标须知**

**1、适用范围：**

本招标文件仅适用与本次投标所叙述活性炭

**2、名称定义：**

2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。

2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。

2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。

**3、 投标文件及组成：**

3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。

3.2开标一览表（见附件一）。

**4、投标文件：**

4.1投标文件一式1份。

4.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。

4.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。

4.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。

4.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。

4.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。

4.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。

**5、报价要求：**

5.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。

5.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。

5.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。

5.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。

**6、到货 要求**

6.1 中标人依据要求按时按量交货，自接到订单通知后3天内必须到货。逾期造成招标人的相应损失须由中标人承担。

6.2 中标人按照招标人的要求将货物运抵招标人指定位置，招标人仅提供必要人员及叉车等内部可提供的协助，如需吊装等设备需中标人提前联系并承担费用。

6.3 任意批次货物因质量原因导致的一系列问题，招标人可根据公司质检部的货物检验标准对其扣款、退货及取消年度供应商资格，招标人可根据实际损失情况对投标人进行索赔。

**7、验收要求**

根据招标人的验收标准：符合公司的产品的质量标准及技术指标，满足生产的使用要求。

**8、付款方式**：招标人固定给中标者结款，中标人每月23号前针对上个月（上月20号至本月20号）的采购数量对账并开具发票，办理入库，货款支付自发票开具日期押款2个月（M+2）。款项结算期根据招标人收到中标人提供的有效票据（依甲方要求为增值税专用发票）的日期为准。支付方式以银行电子承兑汇票为主（含集团财务公司的汇票）。

**9、合同签订**

9.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。

9.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。

附件一：

**开标一览表**

**项目名称：**活性炭

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | | | | | |
| 质量标准 |  | | | | | |
| 总报价 | 万元（人民币） | | | | | |
| 品名 | 技术指标 | 单位 | 每次发货数量 | 年预计用量（已实际生产使用量为准） | 单价 | 预估总价 |
| 椰壳粉末活性炭 | 外观：黑色粉末；目数：200目 通过90%，碘值≥1000mg/g,水分≤10% | 吨 | 已通知为准，半吨启订 | 2 |  |  |
| 煤质粉末Ⅱ-1型活性炭 | 外观：黑色粉末；目数：200目 通过90%，碘值≥800mg/g,水分≤10% | 吨 | 已通知为准，1吨启订 | 30 |  |  |
| 煤质Ⅱ型柱状活性炭 | 外观：黑色柱状；直径：4mm,，碘值≥600mg/g,水分≤5% | 吨 | 已通知为准，半吨启订 | 5 |  |  |
| 煤质Ⅲ型柱状活性炭 | 外观：黑色柱状；直径：4mm,，碘值≥300mg/g,水分≤10% | 吨 | 已通知为准，1吨启订 | 10 |  |  |
| 防水蜂窝式活性炭 | 外观：黑色正方体；直径：100\*100\*100mm,碘值≥900mg/g, 水分≤5% | 方 | 已通知为准，1方启订 | 5 |  |  |
| **合计总金额：** | | | | | | |
| 送货周期 | 接到通知起3天内。 | | | | | |
| 付款方式： | | | | | | |

**备注：1.本页必须加盖公章**

2、此报价包含13%或3%增值税发票和运费.

3.价格锁定期限为一年.