**鑫广绿环再生资源股份有限公司**

**《A区B区建筑消防设施维护保养》招标书**

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关的法律法规，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，鑫广绿环再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”）就《A区B区建筑消防设施维护保养》进行公开招标。现欢迎符合相关条件的企业参与投标。

1. **项目概况**

本项目是负责对本公司建筑消防设施的维护保养，该项目包括A区和B区两厂区。A区总建筑面积为85421㎡，B区总建筑面积为21109㎡。

|  |
| --- |
| A区建筑物 |
| 编号 | 建筑物名称 | 建筑面积（平方米） | 建筑层数 |
| 1 | 宿舍楼 | 3684㎡ | 地上三层 |
| 2 | 办公楼 | 2657㎡ | 地上三层 |
| 3 | A3客服馆 | 2665㎡ | 地上三层 |
| 4 | A4仓库 | 3058㎡ | 地上一层 |
| 5 | A5仓库 | 3058㎡ | 地上一层 |
| 6 | A6仓库 | 3058㎡ | 地上一层 |
| 7 | A4东西向车间 | 3058㎡ | 地上一层 |
| 8 | A7桶翻新车间 | 5299㎡ | 地上一层 |
| 9 | A8三万吨车间 | 6264㎡ | 地上一层局部四层 |
| 10 | A9气化炉车间 | 1909㎡ | 地上一层局部两层 |
| 11 | A10车间 | 914㎡ | 地上一层 |
| 12 | B1车间 | 3862㎡ | 地上一层 |
| 13 | B2家电拆解车间 | 5904㎡ | 地上一层 |
| 14 | B3仓库 | 5904㎡ | 地上一层 |
| 15 | B4车间 | 5963㎡ | 地上一层 |
| 16 | B5仓库 | 1423㎡ | 地上一层 |
| 17 | B6仓库 | 3861㎡ | 地上一层 |
| 18 | 三期库 | 18821㎡ | 地上二层 |
| 19 | 汽车拆解车间 | 3707㎡ | 地上一层 |
| 20 | 破碎控制室 | 352㎡ | 地上两层局部三层 |

|  |
| --- |
| B区建筑物 |
| 序号 | 建筑物名称 | 建筑面积（平方米） | 建筑层数 |
| 1 | 办公楼 | 772㎡ | 地上二层 |
| 2 | B2-B4车间 | 4631㎡ | 地上一层 |
| 3 | B3造粒车间 | 3706㎡ | 地上一层 |
| 4 | 2号车间 | 12000㎡ | 地上一层 |

1. **维保范围**

投标单位负责下列建筑消防设施的维修保养：

1. 建筑防火分隔和安全疏散设施；2、火灾自动报警系统；3、消防给水设施；4、室内外消火栓系统；5、消防水炮灭火系统；6、自动喷淋灭火系统；7、泡沫灭火系统；8、防烟、排烟设施；9、消防电器和通讯设施；10、干粉灭火系统；11、移动式灭火器材；12其他消防设施。
2. **维保方式及要求**

3.1维保单位对本公司建筑消防设施应依据《建筑消防设施保养规程》、《山东省建筑消防设施维修保养企业管理办法》每月进行一次维护保养。

3.2维保单位按照国家有关法律、法规、标准，客观、公正地对本公司建筑消防设施进行分析及评估。

3.3维保单位出具月度维保报告，发现消防隐患应以书面形式告知本公司，并出具合理整改意见。

3.4维保单位为本公司提供消防设施现场指示牌及消防设备设施操作说明。

3.5维保单位应对本公司提供技术材料、数据妥善保管，本公司所提供的技术材料、数据和设计本公司的商业秘密乙方不得引用、发表和向第三者提供。本合同变更、解除或者终止，均不免除乙方应继续承担约定的保密义务。

3.6维保单位向本公司提供力所能及的其它咨询服务。

**四、 投标单位资质要求**

4.1投标单位应在当地有办事处（便于随时提供消防技术咨询），有消防工程项目施工经验。

4.2投标单位具备合法营业执照，相关维保人员具有合法从业资格。

4.3本公司不接受联合体参与投标。

**五、 本公司履行招标事项**

5.1标单制定：环安部根据本公司《A区B区建筑消防设施维护保养》的相关工作，依照实际情况制定本次开标事项。

5.2招标小组依所定资格条件对参与投标之单位进行审查，不符合条件者不得参与竞标。

5.3邀请投标单位：环安部于  3月 16 日（星期 二 ） 14 时 00 分之前通知投标单位参与本次招标，并以邮件或传真等方式发入《邀请招标》书。

5.4 提供资料答疑：环安部于 3 月 17 日（星期 三 ） 9 时 0 0 分后根据投标单位的需求，提供相关资料，并解答标书及标单上的疑点。

答疑人联系方式：侯端晨  15865635892

5.5返标截止时间： 3 月 24 日（星期 三 ） 12 时  00 分，逾期不予受理。

5.6返标地点：烟台市开发区 开封路 8 号，鑫广绿环再生资源股份有限公司审计部 李经理收（0535-6977130）。

5.7 开标时间：投标文件以快递方式（亦可本人直接送达）寄本公司审计部，也可将投标文件扫描后发至我公司投标专用邮箱：baojia@lvhuanchina.com 本次招标将于 3 月 24 日（星期 三 ） 14时 00 分开标。

5.8 开标地点：烟台市 开发区 开封路 8 号，鑫广绿环再生资源股份有限公司

5.9 开标方式：内部开标。

1. **投标文件及组成（需加盖公章，以邮寄方式寄到公司或自行封好交至我公司）**

6.1 营业执照、公司资质复印件等资料随标书一同邮寄；投标价格标清税率（不接受增值税普通发票）。

6.2 开标一览表（报价汇总表）（见附件一）。

**七、填写投标标单**

7.1参与投标之单位按本公司标准单元格式填写标单，标单上应加盖投标单位的公章及代表人签字，所有投标价格必须用阿拉伯数字明确至小数后两位；（注：涂改处请在一旁签字确认，否则视为无效）

7.2投标价格的单价总计与合计金额不相符时，以价低者为准。

7.3投标标单中的报价应说明是否包增值税等相关费用；

**八、投标单位与本公司之共同约定条件**

8.1凡中标单位于合同期间不履行合同义务，任意停止或退出者，则一年以内不得再参与本公司相关业务。同时本公司有权依投标价格之顺序，洽请下一家投标单位来替补承接其相关业务。

8.2本次投标采用“暗封公开明标”之方式，并于开标后即刻排出各单项报价顺序位，其名次表作为替补之依据。

8.3 投标单位所投出的标单必须按不同项目分别标出单价，若全体参与投标的单位投标价格均高于或低于正常价时，本公司有权废标，并组织第二轮投标。

8.4各单项目原则上以投标最低单价及消防工程项目施工经验综合能力为中标基础。

8.5凡中标单位，须在收到本公司的中标通知书之日起两日内签订合同，如拒签合同，视为弃标，一年内不得再参与本公司任何业务。

8.6投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，标书无效。

8.7如中标单位在本公司发生事故，因此造成本公司及员工损失、伤害的，由中标单位承担全部赔偿责任。

8.8 凡投标之单位，均视为接受本招标书之各项要求，并作为合同之条款。

全文结束。

附件一：

**开标一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标项目 | 投标价格 | 编制完成时间 | 提供内容 | 备注 |
| A区B区建筑消防设施维护保养 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| 合计总价 |  |
| 付款方式 | 电汇付款：正式合同签订后支付50%首付款，消防维保合同日期结束后15个工作日支付50%尾款。 |

**注意事项：**

1）报价单要求加盖公司公章及投标单位授权代表签名。

2）快递邮寄：快递袋需密封，快递袋封口处需加盖公司公章。

3）保证现场施工质量，施工完成现场卫生清场。

4）施工做好安全防护，必须佩戴安全帽等相关防护用具。

5）服从甲方领导安排，遵守公司规章制度。

投标单位全称（盖章）：

                                  投标单位授权代表签名：